****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УСТЬ-ТАРКСкОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Усть-Тарка

от 11.02. 2019г. № 37

Об актуализации схем теплоснабжения Щербаковского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", администрация Усть-Таркского района постановляет:

1.Актуализовать, схему теплоснабжения Щербаковского сельсовета, утвержденную постановлением администрации Щербаковского сельсовета № 61 от 24.12.2013года на период 2020 года, в прилагаемой редакции.

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене органов местного самоуправления Усть-Таркского района разместить на официальном сайте администрации Усть-Таркского района Новосибирской области.

Глава Усть-Таркского района

Новосибирской области А.П. Турлаков

Мамаев А.И.

Утверждены

Постановлением администрации

 Усть-Таркского района

Новосибирской области

от 11.02.2019г № 37

Глава Усть-Таркского района

Новосибирской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.П. Турлаков/

 М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ

в схему теплоснабжения Щербаковского сельсовета

Пункт 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки, «Схемы теплоснабжения села Щербаки Щербаковского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.» № РЭМ МК-02-Щ/Щ-13-ТСН

Таблица 30. Характеристики котельной

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование котельной** | **Марка котла** | **Теплофикационная мощность, Гкал/ч** | **Суммарная мощность, Гкал/ч** | **КПД котла по паспорту, %** | **Присоединенная нагрузка** | **Год пуска котлов** | **% износа оборудования** |
| **Отопление** | **ГВС** |
| 1 | Котельная | КВ 0,6-95 РСО | 0,52 | 1,069 | 66 | 1,069 | - | 2000 | Капитальный ремонт в 2010 году |
| КВ 0,6-95 РСО | 0,52 | 66 | 2000 |

заменить таблицей следующего содержания:

 Таблица 30. Характеристики котельной

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование котельной** | **Марка котла** | **Теплофикационная мощность, Гкал/ч** | **Суммарная мощность, Гкал/ч** | **КПД котла по паспорту, %** | **Присоединенная нагрузка** | **Год пуска котлов** | **% износа оборудования** |
| **Отопление** | **ГВС** |
| 1 | Котельная | «Прометей» автомат - 0,6 МВт | 600 | 1,2 | 75-90 | 1,069 | - | 2018 | - |
| «Прометей» автомат - 0,6 МВт | 600 | 75-90 | 2018 |